2026年苏州市姑苏区食品相关产品质量监督抽查实施细则

1.范围
本细则适用于苏州市姑苏区市场监督管理局组织的食品相关产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。
2.抽样方法
2.1实体店抽样
在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。
3.检验依据 
表1 婴幼儿用塑料奶瓶检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.7-2023
	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.9-2016

	5
	芳香族伯胺迁移总量
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.52-2021

	6
	脱色试验（限添加了着色剂的产品）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.7-2023

	7
	特定迁移量（以锑计）
（限PET材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.41-2016/
GB 31604.49-2023

	8
	特定迁移总量
（以对苯二甲酸计）
（限PET材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.21-2025

	9
	特定迁移总量
（以乙二醇计）
（限PET材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.44-2016

	10
	特定迁移总量（以己内酰胺计）
（限PA材质）
	GB 4806.7-2023
	GB 31604.19-2016

	11
	容量偏差
	GB 38995-2020 
	GB 38995-2020 

	12
	抗压变形性能
	GB 38995-2020 
	GB 38995-2020 

	13
	耐沸水性能
	GB 38995-2020 
	GB 38995-2020 

	14
	耐热冲击性能
	GB 38995-2020 
	GB 38995-2020 


表2 餐具洗涤剂检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	总砷（以As计）
	GB 14930.1—2022
	GB/T 30797—2014

	2
	重金属（以Pb计）
	GB 14930.1—2022
	GB/T 30799—2014

	3
	甲醇
	GB 14930.1—2022
	GB/T 30795—2014

	4
	甲醛
	GB 14930.1—2022
	GB/T 30796—2014

	5
	1,4-二噁烷
	GB 14930.1—2022
	GB/T 26388—2011气相色谱—质谱（GC—MSD）法

	6
	菌落总数
	GB 14930.1—2022
	GB 14930.1—2022
GB 4789.2—2022

	7
	大肠菌群
	GB 14930.1—2022
	GB 14930.1—2022
GB 4789.3—2016大肠菌群平板计数法

	8
	总有效物含量
	GB/T 9985—2022
	GB/T 9985—2000
GB/T 13173—2021

	9
	pH
	GB/T 9985—2022
	GB/T 6368—2008


[bookmark: _GoBack]表3 复合膜袋检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官指标
	GB 4806.13-2023
GB 4806.7-2023
GB/T 10004-2008 
产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准、《食品相关产品生产许可证实施细则（一） 食品用塑料包装容器工具等制品部分》

	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物）
	
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb 计）
	
	GB 31604.9-2016

	5
	溶剂残留量总量
	
	GB/T 10004-2008、GB 31604.60-2024

	6
	苯类溶剂
	
	GB/T 10004-2008、GB 31604.60-2024

	7
	微生物总数/菌落总数
	
	GB 14934-2016

	8
	致病菌
	
	GB 14934-2016

	9
	大肠菌群
	
	GB 14934-2016

	10
	霉菌
	
	GB 4789.15-2022

	11
	酵母菌
	
	GB 4789.15-2022

	12
	阻隔性能（氧气）
	
	GB/T 1038.1-2022
GB/T 19789-2021

	13
	阻隔性能（水蒸气）
	
	GB/T 1037-2021
GB/T 21529-2008
GB/T 26253-2010

	14
	热封强度
	
	QB/T 2358-1998

	15
	邻苯类增塑剂特定迁移量（限PVC材质）
	
	GB 31604.30-2025

	16
	芳香族伯胺迁移总量
	
	GB 31604.52-2021


表4 塑包检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.13-2023
GB 4806.7-2023
GB/T 10004-2008
产品所执行的国家标准或行业标准等产品质量明示标准、《食品相关产品生产许可证实施细则（一） 食品用塑料包装容器工具等制品部分》

	GB 4806.7-2023

	2
	总迁移量
	
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb 计）
	
	GB 31604.9-2016

	5
	脱色试验
	
	GB 31604.7-2023

	6
	锑
	
	GB 31604.41-2016
GB 31604.49-2023

	7
	乙二醇
	
	GB 31604.44-2016

	8
	对苯二甲酸
	
	GB 31604.21-2025

	9
	己内酰胺
	
	GB 31604.19-2016

	10
	氯乙烯单体
	
	GB 31604.31-2025

	11
	1,1-二氯乙烷
	
	GB 31604.31-2025

	12
	阻隔性能（氧气）
	
	GB/T 1038.1-2022
GB/T 19789-2021

	13
	阻隔性能（水蒸气）
	
	GB/T 1037-2021
GB/T 21529-2008
GB/T 26253-2010

	14
	热封强度
	
	QB/T 2358-1998

	15
	拉断力（拉伸强度）
	
	GB/T 1040.1-2025
GB/T 1040.3-2006

	16
	断裂伸长率（断裂标称应变）
	
	GB/T 1040.1-2025
GB/T 1040.3-2006

	17
	落镖冲击
	
	GB/T 9639.1-2008

	18
	甲苯二胺（4%乙酸）
	
	GB/T 10004-2008

	19
	溶剂残留总量
	
	GB/T 10004-2008、GB 31604.60-2024

	20
	苯类溶剂残留量
	
	GB/T 10004-2008、GB 31604.60-2024

	21
	微生物总数
	
	GB 14934-2016

	22
	菌落总数
	
	GB 14934-2016

	23
	大肠菌群
	
	GB 14934-2016

	24
	致病菌
	
	GB 14934-2016

	25
	霉菌
	
	GB 4789.15-2022

	26
	丁二烯
	
	GB 31604.12-2016

	27
	游离酚
	
	GB 31604.46-2023

	28
	双酚A
	
	GB 31604.10-2016

	29
	己内酰胺
	
	GB 31604.19-2016

	30
	丙烯腈
	
	GB 31604.17-2016

	31
	乙醛
	
	SN/T 3385-2012


表5 纸包检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	1
	感官要求
	GB 4806.8-2022
GB 4806.7-2023
GB4806.13-2023
QB/T 1014-2010
GB/T 27590-2022
GB/T 27591-2025
GB/T 36787-2018
或其它明示标准

	GB 4806.7-2023 
GB 4806.8-2022

	2
	铅
	
	GB 31604.34-2016
GB 31604.49-2023

	3
	砷
	
	GB 31604.38-2016 
GB 31604.49-2023

	4
	荧光性物质
	
	GB 31604.47-2023

	5
	甲醛
	
	GB 31604.48-2016

	6
	1,3-二氯-2-丙醇
	
	GB 4806.8-2022

	7
	3-氯-1,2-丙二醇
	
	GB 4806.8-2022

	8
	总迁移量（多种）
	
	GB 31604.8-2021

	9
	高锰酸钾消耗量
	
	GB 31604.2-2016

	10
	重金属（Pb）
	
	GB 31604.9-2016

	11
	大肠菌群
	
	GB 14934-2016

	12
	沙门氏菌
	
	GB 14934-2016

	13
	霉菌
	
	GB 4789.15-2022

	14
	定量
	
	明示标准

	15
	抗张指数(纵横向)
	
	明示标准

	16
	吸水性(cobb 60)
	
	明示标准

	17
	撕裂指数(纵向)
	
	明示标准

	18
	尘埃度
	
	明示标准

	19
	渗漏试验
	
	明示标准

	20
	杯身挺度
	
	明示标准

	21
	感官指标
	
	明示标准

	22
	耐温试验
	
	明示标准

	23
	负重性能
	
	明示标准

	24
	渗漏性能
	
	明示标准

	25
	抗压强度
	
	明示标准

	26
	负重性能
	
	明示标准

	27
	耐温性能
	
	明示标准

	28
	端盖脱离力
	
	明示标准

	29
	轴向压溃力
	
	明示标准

	30
	快速泄漏试验
	
	明示标准

	31
	跌落试验
	
	明示标准


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4.判定规则
4.1依据标准
GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
GB 38995-2020 《婴幼儿用奶瓶和奶嘴》
GB 14930.1—2022《食品安全国家标准 洗涤剂》
GB/T 9985—2022《手洗餐具用洗涤剂》
GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.13-2023 食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品
GB/T 10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》
GB 4806.13-2023 《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》
GB 4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及
制品》
GB 4806.8-2022 《食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品》
GB/T 10004-2008 《包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合》
GB/T 27590-2022《纸杯》
GB/T 27591-2025《纸餐具》
QB/T 1014-2010《食品包装纸》
GB/T 10440-2008《圆柱形复合罐》
GB/T 36787-2018 《纸浆模塑餐具》
《食品相关产品生产许可实施细则（二） 食品接触用纸包装及容器等制品部分》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
4.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
5.异议处理
5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。
5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。
5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。
