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1.范围
本细则适用于苏州市姑苏区市场监督管理局组织的儿童玩具产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。
2.抽样方法
2.1实体店抽样
在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。
3.检验依据 
表1检验项目
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验检测方法

	一、机械与物理性能（正常使用和可预见的合理滥用）

	1
	可触及的金属或玻璃边缘
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	2
	功能性锐利边缘
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	3
	金属玩具边缘
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	4
	模塑玩具边缘
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	5
	外露螺栓或螺纹杆的边缘
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	6
	可触及的锐利尖端
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	7
	功能性锐利尖端
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	8
	木制玩具
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）
	GB 6675.2-2014（含第1号修改单）

	二、特定元素的迁移

	1
	最大限量要求
	GB 6675.1-2014
	GB 6675.4-2014

	三、增塑剂

	1
	限定增塑剂限量要求
	GB 6675.1-2014
	GB/T 22048-2022


检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
4.判定规则
4.1依据标准
GB 6675.1-2014《玩具安全 第1部分：基本规范》
GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分:机械与物理性能(含2022年第1号修改单)》
GB 6675.4-2014《玩具安全 第4部分：特定元素的迁移》
GB/T 22048-2022《玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
4.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
5.异议处理
5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。
5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。
5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。
